# 多功能煎药机

**技术参数**

1、容量：20000ml/30000ml

2、功率：2800W--3100W

3、电压：AC220V

4、符合《煎药机行业标准》,药物有效成份煎出率不低于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

5、可预设≥12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

6、具有一键式滑盖锁紧装置。

7、具有先煎后下提示功能，具有常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。自动完成一煎两煎中药煎煮，一煎二煎时自动加水，自动清洗。

8、具有安全、卫生、自下往上的双滑道定位电动挤压装置，实现药液药渣充分分离。

9、不锈钢拉升一锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

10、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

11、自动加热调节，文火、武火自动转换。

12、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

13、有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

14、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

15、能与单体包装机有效对接。

16、通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。