## **中药液体包装机**

**技术参数**

1、容量：20000 ML

2、功率：≥800W +≥800W

3、电压：AC220V

4、与煎药机无缝对接，自动包装，包装温度、包装量自动显示。

5、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

6、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

7、包装量为50-250ML无极变量可调包装。

8、通过ISO9001质量认证、ISO13485认证和CE认证。