**夹 层 锅**

产品参数：

1.本设备适用于制药、生物、食品、化工等行业，常用于中药提取液、果汁、精细化工、食品等对料液的配制、煎煮、浓缩蒸发,这是一种开放式的蒸发器，也可作为配料罐使用，是一种简单高效的浓缩设备.

2.采用夹套加热方式，设备可作90度翻转方便出料清洗。该设备与料料接触部分采用不锈钢制造，内外精密抛光，具有较好的耐腐蚀性能，经久耐用，符合GMP要求.

3.设备主要由半球形罐、支架、蜗轮、蜗杆、翻转装置等组成.

4.电加热、导热油加热.

5.蒸发速度：15000ml/h

6.微电脑板控制，可设定时间和温度

7. 锅容量：75L/100L

8. 电压：380v

9. 功率：12kw