**中药膏滋包装机**

产品参数：

1.数字化自动控制、全自动计量、蠕动泵灌装、封合、切断、等功能.

2.箱体采用医用304不锈钢制造，药液锅体采用特种玻璃.

3.特有的自动检错功能，无水自动停机功能.

4.药液加热控制，防干烧功能.

5.液体包装“无液自动停机”防止包装材料的浪费，避免包装机头塑料卷的粘连，独家专利技术，行业技术领先.

6.包装袋自10-50ml可任意设置，包装数量设计为0-999袋，计量准确

7、 采用光电计数，计数准确.

8、电压：220v

9、 功率：1800w

10、 包装能力：8-12袋/分钟