药品冷藏柜

1.样式：立式。

\*2.容积≥650L。

3.制冷方式：风冷。

4.箱内温度：2～8℃。微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

\*5.外部材料为喷涂钢板。内部材料为喷涂钢板。双层中空保温LOW-E钢化玻璃门。4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。测试孔1个，方便安装温湿度记录仪。内部加装防水插座一个，方便内接小型用电器。

\*6.铜管翅片式蒸发器。国际知名品牌压缩机，循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜，无凝水。

7.产品具有高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。标配远程报警接口；

\*8.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证；（2）医疗器械注册证；（3）ISO9001质量管理体系认证；（4）IS013485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证；（6）ISO45001职业健康安全管理体系认证；