膏药熬制机

1、具有过载保护、漏电保护装置，保证设备和产品安全。

2、采用电加热元件直接加热，不通过其他介质，提高加热及降温效率

3、专业的搅拌设计，全程搅拌确保百分之百优质丹膏。

4、温度、时间、下丹速度参数可调。

5、装有可视观察口，下丹过程全程可见。

6、气动下丹，降低劳动强度

7、下丹结束后，料斗与药锅完全隔离

8、内置程序自动完成炼油起落工艺

9、主机及罐盖均可电动升降，方便操作

10、具有加热保护功能，超过温度阈值自动停止加热

11、罐内温度和罐外温度双重保护，安全系数更高

12自动整定的温度 PID 调节，参数可由面板输入

13、电压：220V

14、容量：≥75L

15、功率：5KW

16、最大产量：45公斤

17、最大油量：30公斤

18、温度控制精度：<1℃

19、搅拌速度：120rpm

20、定时器输出段数：3段

21、定时器测量精度：0.05S

22、工作环境温度：0-50℃

23、湿度：<85%

24、外形尺寸：1000×1035×1600mm