**药油榨汁机**

1. 药油炸制机是一种专用的中药材炸制和提取设备，采用自动控制系统全程控制，具有占地面积小，健康环保等特点，解决了传统药油炸制工作劳动强度大、时间长、环境恶劣等问题。药油炸制过程中药锅全程封闭，阻断空气药油不起火。
2. 本机通过自动整定的无超调 PID 调节药油炸制温度，同时具有传感器误差修正功能，3、保证在药油炸制过程中温度的准确性和稳定性。

4、具有过载保护、漏电保护装置，保证设备和产品安全

5、采用电加热元件直接加热，不通过其他介质，提高加热及降温效率

6、温度、时间参数可调

7、具有加热保护功能，超过温度阈值自动停止加热

8、采用多层过滤确保油、渣分离

9、设有专用压板，保证药材充分浸入油内

10、产量≥75L

11、功率：4kw

12、温度控制范围：0-400°C