**膏药灌装机**

1、膏药重量自动控制，自动去除药皮重量，重量偏差控制在 0.1-0.5 克

2、自动切丝，生产的膏药外观规整、干净、整洁

3、自动检测药皮，自动出药，提高生产效率

4、生产过程中人手不用接触药，减少霉变的可能性，延长保质期。

5、改变剂型或形状方便，适应不同大小形状膏药的生产。

6、生产占地面积小，十几平米的房间即可生产。

7、使用 220V 市电电源。无需动力电增容。

8、操作灵活简便，易学易会

9、电压：220V

10、容量：≥18L

11、功率：3.5KW

12、仪表精度：0.5 级

13、温度控制精度：<1℃

14、工作环境温度：0-50℃

15、湿度：<85%

16、称量精度：0.01 克

17、外形尺寸：500mm＊600mm＊1200mm

18、材质：304 不锈钢