**温热电灸综合治疗仪**

1、外形尺寸（长宽高）：440×470×840mm，允差±10%。

2、输出通道：十路艾灸输出。

3、操作显示：8英寸液晶触摸屏。

4、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，表面磁感应强度0.023～0.12T。

5、艾灸温度范围：30℃～70℃，可独立调节。

6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行艾灸、温针灸。

7、治疗时间：1min～60min可调，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。

8、具有手动停止输出功能。

9、具有双重温度保护装置。

10、额定输入功率：170VA。

11、配备11个灸头（9个单灸头和1个双灸头）。

数量:1台

总预算：3.5万元

质保期：整机质保≥5年