**神 灯**

1、样式：立式。

2、特点：简易美观、双头。

3、计时方式：机械定时（0-60′）及常通。

4、设备倾倒可自动断电。

5、底座加重，自带滑轮及滑轮锁。

6、支臂灵活，多段可调，便于调节角度。

7、产品净重：≤12.4kg。

8、电压：220V。

9、功率：250W\*2。

10、频率：50Hz。

11、光谱波长：2～25μm。

12、辐射板直径：φ124mm。

13、活动臂伸缩范围：0～560mm。

14、俯仰角：≤90°。

15、转角：≤360°。

16、产品净重：≤12.4kg

数量:30个

总预算：1.8万元

质保期：整机质保≥5年