**净化器**

1、排烟彻底净化，无烟无味环保。

2、占地面积小，健康环保。

3、废气排放指标达到环保要求，解决污染保护环境。

4、具有过载保护、漏电保护装置，保证设备和产品安全。

5、易安装，维护、清洗特别方便。

6、净化器管道中无风机等附加装置，避免出现故障影响排烟

7、净化排风速度可调

8、设备装有液位计，可随时查看液位

9、电压：220V

10、功率：1.5KW

11、净化级数：6 级

12、仪表精度：1.5级

13、湿度：<85%

14、外形尺寸：900×1100×1900mm