**报 价 单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格型号** | **数量** | **说明** |
| **1** |  | **高度** **18** **米，手摇式** **Q235** **钢质灯柱，造型** **为** **框架式灯盘****法** **兰** **650\*20mm 上口径** **140mm ，下** **口径** **350mm ，分** **2 节，厚度** **5mm 整** **体热镀锌，喷塑,含** **手摇升降系统。** | **1** |  |
| **2** | **高 杆 灯 基 础 笼** | **基础笼由** **6** **根M24** **的** **螺杆** **1.5** **米下料组** **成。** | **1** |  |
| **3** | **光 源** | **LED 暖色 300W，共 计 8 组 2400W** | **8** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **4** | [1.第一节杆，厚 5 毫米，（套接到第二节 90 公分），](#bookmark1) [2.第二节杆，厚 5 毫米，](#bookmark2) [3.卷杆加工](#bookmark3) [4.灯头支架](#bookmark4) [5. 防雨罩](#bookmark5) [6.避雷针](#bookmark6) [7.底法兰，壁厚 20mm](#bookmark7) [8.基础预埋件](#bookmark8) [9. 门板、加强筋、刀墙板](#bookmark9) [10.挂钩圈，升降机固定板等](#bookmark10) [11.热镀锌](#bookmark11) [12.喷塑](#bookmark12) [13. 300 W 投光灯 8 个](#bookmark13) [14.钢丝绳、手摇传动机](#bookmark14) [15.外加工及五金件紧固件](#bookmark15) [16.人工开挖基础 2\*2\*2.5m](#bookmark16) [17.C30 混凝土基础，10m³](#bookmark17) [18.12Ф钢筋网片8片](#bookmark18) [19.混凝土浇筑人工费](#bookmark19) [20.路灯安装工时费](#bookmark20) [21.吊车费 1 天](#bookmark21) [22.多余土方及建筑垃圾外运](#bookmark22) 1. 防水国标电缆6\*3 400米
2. 时控开关器6个。32A空气开关9个。预埋线管400米
 |
| **说明： 以上价格光源电器质保 3 年， 含税， 含运费 ， 含安装费。****共计： 30000 元** |